counter,x,y -> aggiorna il contatore di indice x col valore y

milestone,x,y -> aggiorna la milestone(percentuale) di indice x col valore y

pwmvalue,x,y,z -> aggiorna la pwmvalue con indici x, y col valore z

pwmoverlay,x,y -> aggiorna il pwmoverlay con indice x col valore y